ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ซี.ลวดเชื่อมและอุปกรณ์
1684 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2939-6327	แฟกซ์. 0-2930-3318
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